**Kolde og varme trappe**

* Fej og vask trappen
* Aftør vindueskarme
* Tør gelænderet af

**Ved (\*)**

* Puds vinduerne i gangdørene og håndtagene
* Ved varme trappe: Rengør batikrum
* Ved kolde trappe: Rengør musikværelset

**Ved hovedrengøring**

* Spindelvæv i ”lofterne” fjernes med en kost
* Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes grundigt. Både forsatsruderne (de skrues af) og de blivende ruder vaskes på alle glasflader, udvendigt og indvendigt til snavs og ”striber” er fjernet, og forsatsruden til det runde vindue sættes i
* Alt opnåeligt væg vaskes
* Træudskæringerne i gelænderet vaskes, så støv og snavs fjernes fra alle indhak og mellemrum mellem stolperne. Selve gelænderet vaskes fri for snavs
* Etageskiltene pudses
* Rørene i kælderen under trappen tørres af for snavs